NL 301

Машина Смитта

(инструкция по сборке)



Комплект поставки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рама справа | 1 шт. |
|  | Рама слева | 1 шт. |
|  | Перемычка спереди | 1 шт. |
|  | Перемычка сзади | 1 шт. |
|  | Штанга в сборе | 1 шт. |
|  | Пластина наружная, справа | 1 шт. |
|  | Пластина внутренняя | 2 шт. |
|  | Пластина наружная, слева | 1 шт. |
|  | Накопитель для дисков | 6 шт. |
|  | Болт М10х20 | 8 шт. |
|  | Винт М6х25 вн.шестигранник | 4 шт. |
|  | Винт с полукруглой головкой М6х20 | 16 шт. |
|  | Винт установочный М10х12 | 8 шт. |
|  | Шайба D6 | 20 шт. |
|  | Шайба D10 | 8 шт. |
|  | Трос металлополимерный ПР 6,0 (черный) | 2 шт. |

1. К раме справа (1) прикрутите накопитель для дисков (9). Аналогичные действия повторите с другой рамой. Затем скрутите между собой обе рамы перемычками (3,4) и комплектом крепежа: болт М10х20 (10), шайба D10 (15) (рис.1).




Рис.1

1. Ко втулкам модуля на рамах прикрутите штангу (5) комплектом крепежа: винт М6х25 (11), шайба D6 (14) (рис.2).




Рис.2

1. Один конец троса (16) вставьте в противовес, который изначально идет в комплекте с рамой; и затяните его двумя установочными винтами М10х12 (13), протяните трос согласно схеме; второй конец троса вставьте во втулку модуля и также затяните винтами М10х12 (13).

После установки троса с обеих сторон к рамам справа/слева (1,2) прикрутите облицовочные пластины: наружная справа (6), внутренняя (7), наружная слева (8); комплектом крепежа: винт с полукруглой головкой М6х20 (12), шайба D6 (14) (рис.3).




Рис.3